Команды управления радиоблоком

Установка рабочей частоты

**FA10100000;**

FA - код команды

10100000 - значение рабочей частоты в герцах в десятичной системе счисления

Символ ';' (код 0x3B) - завершение поля параметров

В ответ передается установленное значение (с дополнением ведущими нулями)

**FA;** - получить текущее значение

Установка вида модуляции в радиоблоке

**MD2;** - J3EJN (A3J-A, USB)

**MD4;** - F3EJN (F3E, NFM)

MD - код команды

Символ '2' ('4') - код используемой модуляции

Символ ';' (код 0x3B) - завершение поля параметров

В ответ передается установленное значение

**MD;** - получить текущее значение

Модуляции по ГОСТ 30318—95/ГОСТ Р 50016-92